Matlab code: question 14 ,19l-1316 ,ee#6b

numg=8;

deng=[1 -2 -1 2 4 -8 -4 0];

g=tf(numg,deng)

t=feedback(g,1)

pole(t) 

